전기기기 평가7

1. 변압기에서 퍼센트 저항강하 3[%]. 리액턴스 강하 4[%] 일 때 역률 0.8(지상)에서의 전압 변동률은?

가. 2.4[%] 나. 3.6[%]   다. 4.8[%]	라. 6[%]

2. 3상 유도전동기의 출력이 4[KW], 효율 80[%]의 기계적 손실은 몇 KW인가?

가. 0.5	나.1.0	다. 1.5	라. 1.75

3. 동기 전동기의 기동 토크는 몇 [N․m]인가?

가. 0	나. 100	다. 150	라. 200

4. 동작 시한이 구동 전기량이 커질수록 짧아지고, 구동 전기량이 작을수록 시한이 길어지는 계전기는?

가. 계단형 한시 계전기	나. 정한시 계전기

다. 순한시 계전기	라. 반한시 계전기

5. 주파수가 60[Hz]인 3상 4극의 유도 전동기가 있다. 슬립이 3[%]일 때 이 전동기의 회전수는 몇 rpm인가?

가. 1,200  나. 1,526  다. 1,746  라. 1,800

6. 3상 동기기의 제동 권선의 효율은?

가. 난조 방지	나. 역률 개선

다. 출력 증가	라. 전압 조정

7. 전동기의 온도 상승에 대한 보호는?

가. 비율 차동계전기	나. 부족 전압계전기

다. 과전류 계전기	라. 열동 계전기

8. 다음 중 유도전동기에서 비례추이를 할 수 있는 것은?

가. 출력  나. 2차 동손  다. 효율  라. 역율

9. 변압기에 명판에 나타내는 정격에 대한 설명이다. 틀린 것은?

가. 변압기의 정격출력 단위는 kw이다.

나. 변압기의 정격은 2차측을 기준으로 한다.

다.변압기의 정격은 용량, 전류 , 전압, 주파수 등으로 결정된다.

라. 정격이란 정해진 규정에 적합한 범위 내에서 사용할 수 있는 한도이다.

10. 단락비가 큰 동기기는?

가. 안정도가 높다.	나. 기기가 소형이다.

다. 전압 변동 율이 크다.	라. 전기자 반작용이 크다.

11. 유도전동기에서 회전 방향을 바꿀 수 없고, 구조가 극히 단순하며, 기동 토크가 대단히 작아서 운전 중에도 코일에 전류가 계속 흐르므로 소형 선풍기 등 출력이 매우 작은 0.05마력 이하의 소형 전동기에 사용되고 있는 것은?

가. 세이딩 코일형 유도전동기

나. 영구 콘덴서형 단상 유도전동기

다. 콘덴서 기동형 단상 유도전동기

라. 분상 기동형 단상 유도전동기

12. 동기 발전기의 3상 단락 곡선은 무엇과 관계 곡선인가?

가. 계자전류와 단락전류	나. 정격전류와 계자전류

다. 여자전류와 계자전류	라. 정격전류와 단락전류

13. 트리이액(TRIAC)의 기호는? 정답:나

14. 3상 유도전동기의 운전 중 급속 정지가 필요할 때 사용하는 제동방식은?

가. 단상 제동	나. 회생 제동

다. 발전 제동	라. 역상 제동

15. 직류 분권 전동기에서 운전 중 계자권선의 저항을 증가하면 회전 속도는 어떻게 되는가?

가. 감소한다.     나. 증가한다.     다. 일정하다.

라. 증가하다가 계자저항이 무한대가 되면 감소한다.

16. 3300/220[V] 변압기의 1차에 20[A]의 전류가 흐르면 2차 전류는 몇 [A]인가?

가. 1/30	나. 1/3      다. 30	라. 300

17. 전파정류회로의 브리지 다이오드 회로를 나타낸 것은? (단, 보기항의 브리지 회로에서 왼쪽은 입력, 오른쪽은 출력이다.)

가.	나.

다.	라.

18. 단중중권의 극수가 P 인 직류기에서 전기자 병렬 회로수 a 는 어떻게 되는가?

가. 극수 P 와 무관하게 항상 2가 된다.

나. 극수 P 와 같게 된다.

다. 극수 P 의 2배가 된다.

라. 극수 P 의 3배가 된다.

19. 50Hz의 변압기에 60Hz의 같은 전압을 가했을 때 자속밀도는 50Hz 때의 몇 배인가?

가. [eqn: {6} over {5}] 나. [eqn: {5} over {6}]   다. [eqn: ( {6} over {5} ) ^{2}] 라. [eqn: ( {5} over {6} ) ^{1.6}]

20. 동기발전기의 무부하 포화곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 정격전류와 단자전압의 관계이다.

나. 정격전류와 정격전압의 관계이다.

다. 계자전류와 정격전압의 관계이다.

라. 계자전류와 단자전압의 관계이다.

21. 직류분권 발전기를 역회전하면 어떻게 되는가?

가. 섬락이 일어난다

나. 과전압이 일어난다

다. 정회전 때와 마찬가지다

라. 발전되지 않는다

22. 변압기유의 열화 방지를 위해 사용하는 장치는?

가. 부싱               나. 방열기

다. 주름 철판          라. 콘서베이터

23. 유도전동기의 회전자에 슬립 주파수와 전압을 공급하여 속도 제어를 하는 방법은?

가. 주파수 변환법         나. 2차 여자법

다. 극수 변환법           라. 2차 저항법

24. 동기 발전기의 돌발 단락 전류를 주로 제한하는 것은?

가. 누설 리액턴스      나. 역상 리액턴스

다. 동기 리액턴스      라. 권선저항

25. 다음기호 중 DIAC의 기호는? 정답:다.

26. 선풍기, 드릴, 믹서, 재봉틀 등에 주로 사용되는 전동기는?

가. 단상 유도전동기     나. 권선형 유도전동기

다. 동기 전동기         라. 직류 직권전동기

27.직류 분권전동기의 계자 저항을 운전 중에 증가시키는 경우 일어나는 현상으로 옳은 것은?

가. 자속 증가          나. 속도 감소

다. 부하 증가          라. 속도 증가

28. 무부하 전압 137[V], 정격 전압 100[V]인 발전기의 전압변동률은 몇 [%] 인가?

가. 21     나. 37      다.  54      라. 63

29. 3상 전원에서 2상 전력을 얻기 위한 변압기의 결선 방법은?

가. V      나. Δ      다. Y       라. T

30. 9.8[KW], 1,200[rpm]인 전동기의 토크는 약 몇[kg․m]인가?

가. 8.4      나. 8.2      다. 7.9      라. 7.5

31. 변압기에 철심의 두께를 2배로 하면 와류손 약 몇 배가 되는가?

가. 2배로 증가한다      나. 1/2배로 증가한다

다. 1/4배로 증가한다    라. 4배로 증가한다

32. 변압기의 퍼센트 저항강하 2[%], 리액턴스 강하 3[%], 부하역률 80[%][늦음]일 때 전압 변동률은 몇[%]인가?

가. 1.6     나. 2.0     다. 3.4     라.  4.6

33. 다음 중 토크(회전력)의 단위는?

가. [rpm]    나. [W]    다. [N.m]   라. [N]

34. 극수가 10, 주파수가 50[Hz]인 동기기의 매분 회전수는 몇 [rpm]인가?

가. 300    나. 400    다. 500    라. 600

35. 브흐홀쯔 계전기로 보호되는 기기는?

가. 변압기  나. 발전기    다. 전동기    라. 회전 변류기

36. 동기 발전기의 단락비가 크다는 것은?

가. 기계가 작아진다  나. 효율이 높아진다

다. 전압변동률이 나빠진다

라. 전기자 반작용이 작아진다

37. 우산형 발전기의 용도는?

가. 저속도 대용량기   나. 고속도 소용량기

다.  저속도 소용량기  라.  고속도 대용량기

38. 슬립링이 있는 유도 전동기는?

가. 농형  나. 권선형  다. 심홍형   라. 2중 농형

39. 직류 전압을 직접 제어하는 것은?

가. 단상 인버터      나. 3상 인버터

다. 초퍼용 인버터    라. 브리지형 인버터

40. 다음 단상 유도 전동기에서 역률이 가장 좋은 것은?

가.콘덴서 기동형  나. 분상 기동형

다. 반발 기동형   라. 세이딩 코일형

41. 3상 변압가의 병렬 운전시 병렬운전이 불가능한 결선조합은?

가. △-△ 와 Y-Y           나. △-△ 와 △-Y

다. △-Y 와 △-Y           라. △-△ 와 △-△

42. 일반적인 경우 교류를 사용하는 전기난로의 전압과 전류의 위상에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 콘덴서로 작용한다.   나. 리액터로 작용한다.

다. 여자 전압의 이상 상승이 발생한다.

라. 일부 부하에 대하여 뒤진 역률을 보상한다.

43. 직류 전동기의 회전 방향을 바꾸기 위해서는 어떻게 하면 되는가?

가. 전원의 극성을 바꾼다.

나. 전류의 방향이나 계자의 극성을 바꾸면 된다.

다. 차동복권을 가동복권으로 한다.

라. 발전기로 운전한다.

44. 50kW 의 농형 유도전동기를 기동하려고 할 때, 다음 중 가장 적당한 기동 방법은?

가. 분상기동법	나. 기동보상기법

다. 권선형기동법        라. 슬립부하기동법

45. 전부하 슬립 5%, 2차 저항손 5.26kW 인 3상 유도전동기의 2차 입력은 몇 kW 인가?

가. 2.63 나. 5.26    다. 105.2 라. 226.5

46. 보극이 없는 직류가의 운전 중 중성점의 위치가 변하지 않는 경우는?

가. 무부하일 때	나. 전부하일 때

다. 중부하일 때	라. 과부하일 때

47. 직류 발전기에서 계자 철심에 잔류가 자기가 없어도 발전을 할 수 있는 발전기는?

가. 분권 발전기	나. 직권 발전기

다. 복권 발전기	라. 타여자 발전기

48. 3상 유도전동기의 원선도를 그리는 데 필요하지 않은 것은?

가. 저항 측정	나. 무부하 시험

다. 구속 시험	라. 슬립 측정

49. SCR 2개를 역병렬로 접속한 그림과 같은 기호의 명칭은?

가. SCR	나. TRIAC    다. GTO      라. UJT

50. 단상 유도전동기를 기동하려고 할 때 다음 중 기동 토크가 가장 작은 것은?

가. 셰이딩 코일형            나. 반발 기동형

다. 콘덴서 기동형            라. 분상 기동형

51. 정격 2차 전압 및 정격 주파수에 대한 출력[kW]과 전체 손실[kW]이 주어졌을 때 변압기의  규약효율을 나타내는 식은?

가. [eqn: {입력[kW]} over {입력[kW]-전체손실[kW]} TIMES 100%]

나. [eqn: {출력[kW]} over {출력[kW]+전체손실[kW]} TIMES 100%]

다. [eqn: {출력[kW]} over {입력[kW]-철손[kW]-동손[kW]} TIMES 100%]

라. [eqn: {출력[kW]-철손[kW]-동손[kW]} over {입력[kW]} TIMES 100%]

52. 10극의 직류 파권 발전기의 전기자 도체수 400, 매극의 자속수 0.02Wb, 회전수 600rpm 일 때  기전력은 몇 V 인가?

가. 200	나. 220   다. 380  라. 400

53. 동기발전기의 권선을 분포권으로 사용하는 이유로 옳은 것은?

가. 파형이 좋아진다.

나. 권선의 누설 리액턴스가 커진다.

다. 집중권에 비하여 합성 유기 전력이 높아진다.      라. 전기자 권선이 과열되어 소손되기 쉽다.

54. 동기속도 1800rpm, 주파수 60Hz 인 동기발전기의 극수는 몇 극인가?

가. 2	나. 4      다. 8	라. 10

55. 평행 2회선의 선로에서 단락 고장회선을 선택하는데 사용하는 계전기는?

가. 선택단락계전기      나. 방향단락계전기

다. 차동단락계전기      라. 거리단락계전기

56. 플레밍(Fleming)의 오른손 법칙에 따르는 기전력이 발생하는 기기는?

가. 교류발전기	나. 교류전동기

다. 교류정류기	라. 교류용접기

57. 1차 권수 6000, 2차 권수 200 인 변압기의 전압 비는?

가. 30	나. 60    다. 90  라. 120

58. 3상 유도전동기의 공급 전압이 일정하고 주파수가 정격값 보다 수 [%] 감소할 때 다음 현상 중 옳지 않은 것은?

가. 동기 속도가 감소한다.	나. 철손이 증가한다.

다. 누설 리액턴스가 증가한다.  라. 역률이 나빠진다.

59. 다음 중 단락비가 큰 동기 발전기를 설명하는 것으로 옳은 것은?

가. 동기 임피던스가 작다.	나. 단락 전류가 작다.

다. 전기자 반작용이 크다.	라. 전압 변동률이 크다.

60. 다음 정류방식 중에서 맥동 주파수가 가장 많고 맥동률이 가장 작은 정류 방식은 어느 것인가?

가. 단상 반파식	나. 단상 전파식

다. 3상 반파식	라. 3상 전파식