인터테크(주) 소방계획서

2016년

인터테크주식회사

인터테크(주) 소방계획서

[ 작성일자/2015년/12/10일 ]

결재	작 성	검 토	승 인

인터테크(주)

목 차
장	절	목 차 명	페이지
제1장		일반사항	1
	1.0	목적	1
	2.0	적용근거	1
	3.0	적용범위	1
	4.0	문서작성 및 기록유지	1
제2장		예방 및 완화	2
	5.0	일반현황 작성	2
	6.0	자체점검	3
	7.0	업무대행	3
	8.0	일상적 안전관리	4
	9.0	화재예방 및 홍보	4
제3장		대 비	5
	10.0	소방안전관리위원회	5
	11.0	자위소방대 구성 및 운영	6
	12.0	교육훈련 및 자체평가	8
제4장		대 응	9
	13.0	비상연락	9
	14.0	초기대응	10
	15.0	피난유도	11
제5장		복 구	12
	16.0	화재 피해 복구	12
부록-1		소방대상물 정보카드	13
부록-2		소방 ․ 방화시설 및 위험정보 현황	15
부록-3		교육 ․ 훈련 및 자체평가	20
부록-4		피난안내도	23

개 정 이 력
번호	개정일자	작성자	확인	주요 개정내용

제1장 일반사항

1.0	목 적

이 계획의 목적은 인터테크(주)의 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방 ․ 대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응 ․ 복구함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위함이다.

2.0	적용근거

2.1	「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조

2.2	「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」시행령 제24조

3.0  적용범위

3.1	이 계획은 인터테크(주)의 관계인(소유자, 점유자, 관리자), 상시 거주 ․ 근무인원 및 방문자에 대해 적용한다.

3.2	이 계획은 화재로 인한 재난의 예방․완화, 대비, 대응, 복구 단계에 대해 적용한다.

4.0	문서작성 및 기록관리

4.1	소방계획의 수립 시 대상물의 안전정책, 내부규정 및 다른 안전관리계획을 사전에 검토하여 반영해야 한다.

4.2	차기년도 소방계획은 [매년 12월 31일]까지 작성하여 내용을 검토한 후 [대표자/소유자 : 황현호]에게  최종 승인을 받는다.

4.3	소방계획은 반드시 문서[종이, 전자문서 등]로 작성하여 [2]년간 [보관장소 : 총무팀 사무실]에 보관해야 한다.

제2장 예방 및 완화

5.0	일반현황의 작성

소방계획의 수립에 필요한 건축물의 현황 및 소방안전관리에 대한 일반사항을 아래와 같이 작성하고 관리해야 한다.

구 분		건축물 일반현황
명칭
도로명주소
연락처		☐ 관리주체 ☐ 책임자 ☐ 연락처
규모/구조		☐ 건축면적 ㎡ ☐ 연면적 ㎡
		☐ 층수 지상 층 /지하 층 ☐ 높 이 m
		☐ 구조 ☐ 지 붕 지붕
		☐ 용도 ☐ 사용승인
계단		☐ 구 분 ☐ 구역 ☐ 비고
		피난계단 A 구역 2F(제연설비 ☐ 유 ☑ 무) 피난계단 B 구역 1F(제연설비 ☐ 유 ☑ 무)
승강기		☐ 승용 0대 ☐ 화물승강기 대
인원현황		☐ 거주인원 0명 ☐ 근무인원 명
		☐ 고령자 0명 ☐ 영유아 0명(어린이집) ☐ 장애인(이동,시각,청각,언어) 0명(이동장애)
관리 현 황	선임현황	구 분	선임자	선임일자	자격번호
		☎ (유선) (휴대전화)
	업무대행	☐ 대행업체 : ☐ 연락처 : ☐ 먼허번호 : 2014 - 6 ☐ 대행기간 :년월일~년월일 ※ ㈜광민소방 : 시설관리업무대행 계약중
	화재보험	가입기간	보험사명	가입대상	가입금액

6.0	자체점검

「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제25조에 따른 자체점검을 아래와 같이 정기적으로 실시해야 한다. ※ [사용승인일 : 200년 월 일]

구 분	점 검 시 기	점 검 방 식
☑ 작동기능점검	년 월 일	☑ 자체 ☐ 외주
☐ 종합정밀점검	년 월 일	☐ 자체 ☐ 외주
☐ 외관점검(공공기관)	년 월 일	☐ 자체 ☐ 외주
비고 : 추가적인 정보 또는 이행 시 주의사항 등 작성

7.0	업무대행

소방안전관리업무의 일부를「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조에 의거 위탁하는 경우에는 아래와 같은 관리계획을 수립한다.

구 분	내 용
대행업체	업체명	㈜광민소방(면허번호 : 2014-6)
	연락처	주인력(심훈섭) / 053)815-6119 / 010-8610-7976
계약사항	계약기간	201년 월 일 ~ 201년 월 일(개월)
	계약범위	[피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리] [소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 유지·관리] [기 타 소방안전관리에 필요한 사항 등 ]
관리감독	감독자	성 명 (팀/소방안전관리자)
	감독사항	월 1회 방문 및 점검결과 확인 / 계약이행여부 확인
비고. 감독자는 업무대행업체 방문(월1회) 시 점검체크리스트 확인

8.0	일상적 안전관리

소방안전관리대상물의 화재예방 및 피해완화를 위해 일상적 안전관리 활동을 아래와 같이 지속적으로 실시해야 한다.

구 분	관 리 항 목	관 리 주 기				관리계획
		일	주	월	분기
소방시설	소화기 외관점검	✔				매일(오전)
	소화전 외관점검		✔			매주(화)
	수신기 기능점검			✔		매월 소방점검시
	소화펌프 성능시험			✔		매월 소방점검시
가연물 관리 (화기취급)	흡연구역 관리	✔
	가연물 적재관리		✔
피난방화시설	비상구 폐쇄/잠금 확인			✔
공사안전관리	공사, 정비, 보수 시 화기취급감독자(부서 / 성명) 지정관리
비고.

9.0	화재예방 및 홍보

소방안전관리대상물의 안전의식 및 안전문화 향상을 위해 화재예방 및 홍보 활동을 아래와 같이 실시해야 한다.

홍보방법	계 획	홍보방법	계 획
☐ 홍보주간(Week) 운영	-	☑ 홍보물(리플렛, 스티커) 배부	11~12월
☑ 포스터, 표어 전시	3월, 10월	☑ 현수막, 배너 설치	11~12월
☑ 영상물 상영	11~12월	☐ 모바일 App, SNS 활용	-
☐ 체험시설(체험관)견학	-	☐ 구내 캠페인 방송	-
☑ 문서, 이메일 공지	매월	☐ 기타( )	-
비고. 11~12월을 불조심 집중 홍보강조의 달로 운영

제3장 대 비

10.0	소방안전관리위원회

소방안전관리대상물의 안전관리 전반(예방,대비,대응,복구)에 대한 심의 ․ 조정 ․ 의결을 위해 소방안전관리위원회를 아래와 같이 설치하고 운영한다.

10.1	구성현황

구 분	소 속	성 명	위촉일
비고. 위원회 구성현황 : * 간사 :

10.2	운영현황

개최일자	회의내용 및 조치계획
비고.

[참고] 소방시설 설치･유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 22조제2항 관련 다수 소방대상물 및 같은 법 시행령 제25조에 따른 공동소방안전관리자 선임대상건물의 경우에는 반드시 소방안전관리위원회를 구성해야 한다.

11.0	자위소방대 구성 및 운영

「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조에 따른 자위소방조직을 아래와 같이 구성 ․ 운영해야 한다.

□ 자위소방대 조직개요
운영시간			☑ 주간편성(08~20시) ☑ 야간편성(20~08시) ☑ 휴일(공휴일)
편성		주간	☐ 편성인원 : 대장 명, 부대장 명, 대원 명 ☐ 조직구성 : ☑ 지휘통제팀(명) ☑ 현장대응팀(명)
		야간	☑ A조(명) ☑ B조(명) ☐ C조( 명)
□ 자위소방대 대원편성 및 임무현황
구 분			소 속	성 명	개별임무		비상연락체계
							사무실	개인
대 장
부대장(I)
지휘	지 휘 통 제
대응	현 장 대 응
			* 각 구역별 2인 이상을 선정
휴일/야간			구 분	A조(야간)	B조(야간)	C조(휴일)		D(휴일)
				(20~8시)	(20~8시)	( ~ 시)		( ~ 시)
			운영책임자			-		-
			대 원			-		-
			* 비고.

12.0	교육훈련 및 자체평가

「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제22조 및 같은 법 시행규칙 제14조의2에 따른 교육 ․ 훈련을 정기적으로 실시해야 한다.

[2016년 제1차] 교육훈련 및 평가계획

구 분	주 요 내 용
명칭	2016년 비상대응 훈련
일시/장소	일자 : 2016년 월 일 / 장소 : 건물 내부 및 재집결지
종류	이론	☑ 강의식 □ 세미나
	실습	☑ 도상훈련 ☐ 종합훈련 ☑ 부분(기능)훈련
주관부서	팀(담당자: )
참여대상	*사무직, 생산직 직원 포함 주간 근무자 여명 (예정)
참여기관	회사 자체 실시
시나리오	건물내부(1층) 화재
교보재	교육자료(PPT handout), 소화기 실습모형
교육계획	￭ 화재 시 비상연락 및 통보방법 ￭ 화재 유형별 소화원리 ￭ 화재 시 대피요령 및 재집결지 안내
훈련계획	￭ 화재 시 화재신고 및 비상연락 ￭ 초기소화 및 방화구획 ￭ 피난 및 재집결
평가계획	평가일시		년 월 일	평가자	(서명)
	평가방법		자체 체크리스트 활용
비고. 교육운영(1층 구내식당), 훈련은 화재시나리오에 따라 진행

제4장 대 응

13.0  비상연락

화재 시 신속하고 명확하게 화재를 경보하고 상황을 전파해야 하며 비상연락체계를 구축하여 운영해야 한다.

13.1	비상연락체계

구 분	대응방법 및 절차
화재경보	화재경보방식(☑일제경보, ☐우선경보)에 따라 화재경보 ☑ 일제경보방식 : 전층[1~2층] 화재경보 ☐ 우선경보방식 : 발화층+직상층( 층)+지하층 화재경보
상황전파	화재상황 전파 시 다음 방법에 따라 상황전파 ☑ 육성 ☑ 경종 ☐ 비상방송(자동/수동) ☐ 시각경보기 ☑ 자위소방대 비상소집(비상방송 및 비상연락망) ☎ 종합방재실(수신반) : 053-588-3807 / 원내 119 : 내선0119
화재신고	최초발견자 또는 비상연락팀에서 119로 신고

13.2	비상연락망

구 분	유 선	무 선	기 능
칠곡소방서	054)976-7003		화재진압,구조
대구기독병원	053)606-1609	010-3525-5656	응급대응기관
한국전력	054)970-3353		전력관리
㈜경북전기		010-2263-2913	전기시설관리
비고. 최종 업데이트 날짜 : 2015년 10월 25일 / 담당자 : 장윤호

14.0  초기대응

화재로 인한 재난발생 시 필요한  초기소화, 응급구조 및 방호안전조치 등 초기대응절차를 사전에 수립해야 한다.

14.1	초기대응장비

구 분	종류(형식)	위치(수량)	비 고
소화 설비	ABC 분말소화기	각 층별/법정대수	일반화재 적응
	옥내소화전	1층/4개, 2층/1개	2인 1조 사용
기타	비상구급함	2층 관리실/1개	출혈, 화상, 골절치료
비고.

14.2	초기대응절차

구분	대응조치	대응절차
초기 소화	☑ 초기소화(소화기, 소화전)	￭ 초기소화팀 현장 출동 및 대응 ￭ 화재 현장에서 초기소화
응급 구조	☑ 출혈 ☑ 화상 ☑ 골절 ☑ CPR(심폐소생술)	￭ 응급구조팀 현장 출동 및 대응 ￭ 응급환자 발생 시 사고현장에 출동하여 응급조치
방호 안전	☑ 화세차단(방화문/셔터 폐쇄) ☑ 위험물질 공급차단(전기) ☐ 중요물품 비상반출	￭ 방호안전팀 현장 출동 및 대응 ￭ 화재구역 화세차단
비고.

15.0  피난(유도)

화재 시 재실자를 안전한 장소로 신속하게 피난(유도)해야 하며, 이 경우 재해약자에 대한 피난보조 대책을 사전에 수립하여 이행해야 한다.

구    분

대응방법 및 대응절차

피난개시

☑ 화재 ☑ 폭발 ☑ 붕괴 ☐ 기타(                   )

피난인원

☐ 거주자(0명) ☐ 근무자(80명) ☐ 방문객(약5명)

☐ 재해약자 현황(해당사항에 ✔ 표시)

☐고령자	□영유아	장애유형
		□이동	□시각	□청각	□언어	□인지
-	-	-	-	-	-	-

* 고령자[만65세↑중 자력피난곤란자], 영유아[만2세↓] 및 장애인

피난경로

☐ 제1피난로

북편(N-Wing) 피난계단(1개소)

☐ 제2피난로

남편(S-wing) 피난계단(1개소)

☐ 옥상피난

☐ 옥상출입(☑ 상시개방  ☐ 상시폐쇄(시건))

☐ 자동개폐장치(□유☑무) □ 옥상광장(☑유☐무)

피난보조

1. 현장(생산직)인원 피난 : 생산팀장, 생산팀 반장이 생산직 직원과 함께 보조하여 재집결지로 이동 → 피난완료 후 대기

2.

3.

재집결지

정원자티칼 정문앞 공터

비고.

제5장 복 구

16.0  화재피해의 복구

화재로 인한 재난이 발생하는 경우 피해를 최소화하고 신속히 정상상태로 복귀하기 위해 피해 복구계획을 수립하고 실행할 수 있다.

16.1	피해복구(단기/장기복구)

화재로 인한 피해 복구 계획을 실행하기 위한 장/단기 피해복구 계획의 주요내용은 아래와 같다.

구분	주 요 내 용
단기 복구	▪ 화재원인 및 피해현황 조사	▪ 시설 정비 및 보수절차
	▪ 화재현장 복구(Clean-Up)	▪ 영업장 마련
장기 복구	▪ 의료 및 심리치료 지원	▪ 기반시설 복원 및 안전진단
	▪ 법률 상담 및 재정 지원	▪ 화재보험처리 및 피해보상
비고.

16.2	피해복구 지원

화재피해 복구를 위한 지원기관, 지원내용 및 연락처는 아래와 같다.

구 분	지원내용	연락처
칠곡소방서	▪피해지원(화재증명원 발급)	054)973-7003
화재보험(한화손해보험)	▪화재보험금 지급	053)754-4532
구미세무서(법인세과)	▪국세, 지방세 지원	054)468-4488
전기안전공사(구미지사)	▪전기시설 안전점검	054)450-3700
비고.

[부록1] 소방대상물 정보카드

소방대상물 정보

명칭

인터테크(주)

도로명주소

경상북도 칠곡군 왜관읍 2산업단지3길 65

□ [건축물 위치현황 : 인터넷]

￭ 세부현황

구 분	주요내용	비 고
관할소방서	칠곡소방서	10.7KM(15분)
연소 확대 우려구역(건물)	UT인터내셔널	5m
재집결지	정원자티칼 공장 앞 공터	100m
소방차 진입계획	1. 칠곡소방서 출발 → 강변대로 대구방향 이동 → 낙산리방향으로 진입 → 인터테크 정무 도착 2. 인터테크 정문 주차장 → 소방차량 진입 * 고가사다리차 전개 가능

□ [용도별 관리현황]

층별	명칭/용도	(바닥)면적	마감 재료	상시인원			관리주체 (입주사)	담당자
								연락처
				주간	야간	휴일
1층	공장동	2,964.56㎡	판넬	55명	15명	-		김태형
								588-3807
2층	사무실	471.42㎡	판넬	15명	-	-		장윤호
								588-3807

[부록2] 소방 ․ 방화시설 및 위험정보 현황

소방·방화시설 및 위험정보 현황
□ 소방시설 총괄현황
소화설비	☑ 수동식소화기 □ 자동식소화기 □ 간이소화용구
	☑ 옥내소화전설비 □ 옥외소화전설비
	□ 스프링클러설비	□ 간이스프링클러설비
	□ 물분무소화설비	□ 포소화설비
	□ 이산화탄소소화설비	□ 할로겐화합물소화설비
	□ 분말소화설비	□ 청정약제소화설비
	☐ 기타
경보설비	☑ 자동화재탐지설비/시각경보기	□ 통합감시시설
	☑ 자동화재속보설비	□ 누전경보기
	□ 비상벨설비 □ 자동식싸이렌 □ 단독경보형감지기
	□ 비상방송설비	□ 가스누설경보기
	☑ 수신기(모델/제조사) : P형1급 복합식수신기/주식회사신동양
피난설비	□ 피난사다리 □ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉 □ 피난로프 □ 공기안전매트 □ 간이완강기
	□ 방열복 □ 공기호흡기 □ 인공소생기
	☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 □ 객석유도등
	□ 유도표지	□ 비상조명등
	☐ 기타
소화용수설비	□ 상수도소화용수설비	□ 기타 : 소화용수
소화활동설비	□ 제연설비	□ 연결송수관설비
	□ 연결살수설비	□ 연소방지설비
	□ 무선통신보조설비	□ 비상콘센트설비

□ 소방시설 세부현황
구 분		규 격(종류 및 사양)		설치장소
소화기구		☑ 분말 ☑ CO2 □ 할론 ☐ 기타( )		1F~2F(전층)
		□ 간이소화용구 ☐ 자동식소화기
소화설비	수원	1차	☐ 고가수조 ☐ 압력수조 ☑ 기타(지상수조) ☐ 겸용(SP/FOAM) * 수량(16㎥)	1F
		2차	□ 고가수조 ☐ 압력수조 ☐ 기타(지상수조) □ 겸용(SP/FOAM) * 수량( ㎥)
	가압송수장치	☐ 펌프방식(☑전동기*, ☐내연기관) ☐ 고가수조 ☐ 압력탱크 * H: 45M/ Q: 520 LPM		1F
	소화전	☑ 옥내소화전 ☐ 옥외소화전(소화전함 개) ☐ 수동기동방식 ☐ 자동기동 방식 ☑ 설치개수(최소 : 1개, 최대 : 5개)		1F~2F(전층)
	스프링클러	□ 스프링클러설비 □ 간이스프링클러설비
		□ 습식 □ 건식 □ 준비작동식 □ 일제살수식
	포(Foam)	방식	□ 홈워터스프링클러설비 □ 홈헤드설비 □ 고정포방출설비 □ 호스릴포설비
		약제	☐ 단백포 ☐ 합성계면활성제 ☐ 수성막포 ☐ 내알콜올포 * 저장량 :
	가 스 계	종류	☐ CO2 ☐ 할로겐 ☐ 청정 ☐ 분말
		방식	☐ 전역방출 ☐ 국소방출 ☐ 호스릴
		용기	(
경보설비	자동화재 탐지설비	☑ P형1급(복합형) ☐ R형 ☑ 회로수(35/8회로) ☑ 수신기 위치 : 1F 제품전시실 옆		1F
	누전경보기	☐ 1급 ☐ 2급
	가스누설경보기	☐ 단독형 □ 분리형
	비상방송	☐ 전용 □ 업무겸용 * □ 자동화재탐지설비와 연동
	기타	□ 비상벨설비 □ 자동식싸이렌 □ 단독경보형감지기 □ 통합감시시설 ☑ 자동화재속보설비		1F

피난설비		피난기구		□ 피난사다리 □ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉 □ 간이완강기 □ 공기안전매트 □ 피난로프
		인명구조		□ 방열복 □ 공기호흡기 □ 인공소생기	-
		유도등		☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 □ 객석유도등	전층
		기타		□ 비상조명등 ☐ 휴대용비상조명등
소화용수설비		☐ 흡수식 ☐ 가압식
소화활동설비	제연설비	☐ 거실제연설비 ☐ 특별피난계단(승강장) 제연설비*			-
		☐ 송풍구 위치 :
		* ☐ 부속실 단독 ☐ 계단실/부속실 동시제연 * ☐ 방연풍속 3m/sec~7m/sec ☐ 차압 40Pa 이상 * ☐ 문개방력 110N이하
	연결송수관설비	☐ 건식 ☐ 습식 ☐ 겸용설비(SP)
		☐ 방수구 위치(☐ 복도통로 ☐ 계단실 ☐ 계단부근) ☐ 방수구 수량 : 개 ☐ 방수용기구함 수량 : 개
		☐ 송수구(☐ 단구형 : 개, ☐ 쌍구형 : 개)
	연결살수설비	☐ 건식 ☐ 습식
		☐ 방호대상(☐지하층, ☐판매시설, ☐가스시설, ☐지하구)
		☐ 송수구(☐ 단구형 : 개, ☐ 쌍구형 : 개)
	연소방지설비	□ 건식 ☐ 습식 □ 전력용 □ 통신용 □ 공용
		☐ 송수구( ☐ 단구형 : 개, ☐ 쌍구형 : 개)
	비상콘센트	회 로	□ 3상교류 200V □ 3상교류 380V □ 단상교류 100V ☐ 단상교류 220V
		용 량	☐ 3KVA 이상 ☐ 1.5KVA 이상
		접속기	☐ 접지형3극플럭접속기
	무선통신보조설비	방식	☐ 전용 □ 공용(이동통신겸용)
			□ 누설동축케이블방식 □공중선방식 □ 누설동축케이블과 공중선방식
		단자	☐ 보호함(□유, 무) ☐ 위치(정문후문 각1개)

□ 피난·방화시설 및 방염 현황
피난시설	☐ 복도 : 중앙복도 * 예 : 중앙복도, 동쪽복도, 서쪽복도, 남쪽복도, 북쪽복도
	☐ 계단 수 : 2 개 ☐ 계단위치 : 중앙계단 ☐ 계단구분 : 피난계단 1 * 계단구분 예 : 직통계단, 피난계단, 특별피난계단 * 계단의 이해 - 직통계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 없음 - 피난계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 1개 있음 - 특별피난계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 2개 있음
	□ 출입구 - 각 층 출입구 수 : 2개 - 각 층 출입구 위치 : 남쪽복도-계단, 북쪽복도-계단
방화시설	☐ 방화구획 : 면적별, 층별, 용도별 방화구획 - 방화구획 종류 : 면적 별, 층별
	☐ 제연구역 장소 : 없음
	☐ 내부마감재료 : 준불연재료 * 내부마감재료 구분 예 : 불연재료 준불연재료 난연재료 기타
방염	☐ 종류 ☐ 위치 □ 처리 * 방염필증/성적서 등 :
□ 기타 위험물질 및 시설 현황
위험물	☐ 품명 ☐ 수량 ☐ 저장위치 * 지정수량 :
	□ 화재 시 소화활동 계획 - (소화설비) / - (소화활동요령)
	* 별첨 : 국가위험물통합검색시스템 위험물질 정보 1부
특수가연물	☐ 품명 ☐ 수량 ☐ 저장위치
	□ 화재 시 소화활동 계획 - (소화설비) / - (소화활동요령)
전기 시설	☐ 수전용량 950KW ☐ 비상발전기
	☐ 변압기 1대 (2층 옥상) ☐ 누전차단기 (제품전시실)
	□ 화재 시 비상조치 계획 - 공급차단(Shut-off)
가스 시설	☐ 종류 ☐ 용도
	☐ 정압실 ☐ 가스누설경보기
	☐ 가스누설자동차단기
	□ 화재 시 비상조치 계획
기 타	☐ 흡연구역 현황 : 1층 실외 휴게실 * 별도 구획된 흡연구역 내 소화기 1대 배치

[부록3] 교육훈련 및 자체평가 결과

교육 ․ 훈련 및 자체평가 결과
교 육 훈 련 개 요	명 칭	2016 비상대응 훈련
	일 시	일자 : 2016년 월 일/장소 : 건물 내부 및 재집결지
	종 류	이론	☑ 강의식 □ 세미나/워크샵
		실습	☑ 도상훈련 □ 종합훈련 ☑ 부분(기능)훈련
	참여결과	*주간 근무인원 명(참여대상 명)
	시나리오	건물내부(1층) 화재
	교 보 재	교육자료(PPT handout), 소화기 실습모형
교육훈련 실시사항	교 육	▪ 다음 내용을 강의식으로 교육실시 - 화재 시 비상연락방법, 소화원리, 피난절차 및 요령 * 1층 구내식당에서 50분간 / 강사:
	훈 련	▪ 자위소방대 및 일반 재실자가 참여하여 훈련실시 ▪ 합동 훈련 참여기관과 합동훈련 실시 ▪ 교육내용에 대한 실습으로 진행
자체평가 결 과	개선사항 및 조치계획	￭ 실제 가상 연기를 발생시켜 현장감을 극대화할 필요 - 차기 훈련 시 적용검토(구입예산 신청) ￭ 교육/훈련에 참석률이 저조함(차기 위원회 개최시 전달) - 적극적인 참여 독려가 요구됨
평가확인	평가일시	2016년 월 일		평가자	(서명)

[첨부1] 참석자 명단
No.	소 속	교육 ․ 훈련사항	확인(서명)
1
2
3

[첨부2] 교육 ․ 훈련 활동사진

[사진 삽입]

[사진 삽입]

[부록4] 피난안내도

피난안내도(Evacuation Route)

피난 계획도

* 작성규격 : KS S ISO 23601:2009 / 작성일시 : 년   월   일